|  |
| --- |
| **ڕەهەندەکانی/دووریەکانی لۆگۆی EPU:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | پانی قەڵغانەکە (W):**0.7085 Inch (1.80 cm)** |  |
|  | بەرزی (**H**):**1.0 Inch****(2.54 cm)** |
|  درێژی ( **L** ): **(10.414 cm) 4.1 inch**  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **0.2439 (بۆ تەواوی لۆگۆکە بە دەقەکەیەوە)** | **H/L رێژەی** |
| **0.708 (بۆ قەڵغانەکە بە بێ دەقەکە)** | **W/H رێژەی** |

|  |  |
| --- | --- |
| لۆگۆکە لە دوو ڕەنگ پێکدێت؛ شینێکی دەریایی یان تۆخ و باف (زەردی نەرم) | **رەنگەکان** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| #1B417B | کۆدی هێکس | **شینی تۆخ یان دەریایی** |
|  | **شێوە و دەرکەوتنی رەنگەکە** |
| شینی تۆخ | **#1B417B رەنگی** |
| نرخەکانی **RGB** بۆ رەنگی هێکسادێسیمەڵی **#1B417B** بریتیە لە: **R:27, G:65, B:123**وە نرخی CMYK ئەم رەنگە بریتیە لە: **C:0.78, M:0.47, Y:0, K:0.52** وە نرخی دێسیمەڵەکەی **1786235** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| #DCC48C | کۆدی هێکس | **خاکی (زەردی نەرم)** |
|  | **شێوە و دەرکەوتنی رەنگەکە** |
| **خاکی (زەردی نەرم)** | **#DCC48C رەنگی** |
| نرخەکانی **RGB** بۆ رەنگی هێکسادێسیمەڵی **#DCC48C** بریتیە لە: **R:220, G:196, B:140**وە نرخی CMYK ئەم رەنگە بریتیە لە: **C:0, M:0.11, Y:0.36, K:0.14** و نرخی دێسیمەڵەکەی **14468236** |

|  |
| --- |
| **شیکردنەوەی لۆگۆکە** |
| لۆگۆکە دیزاینێکی شێوەی **قەڵغان SHIELD** ی هەیە بە ڕەنگی شینێکی تۆخ لە لای چەپەوە دانراوە. لە ناوەڕاستی قەڵغانەکەدا سێ پیتی گەورە "**EPU**" دانراوە، کە هێمای سەرەتای پیتەکانی ناوی زانکۆی پۆلیتەکنیکی هەولێر دەدەن. لە خوارەوە کتێبێکی کراوە دانراوە، کە هێمای زانین و پرۆسەی فێربوونە. لە دەوری کتێبەکەدا گێڕێکی نیمچە بازنەیی هەیە، کە ئاماژەی پێشکەوتنی تەکنەلۆژیایە. لە خوارەوەی کتێبەکەدا ساڵی ١٩٩٦ هاتووە، کە ئاماژەیە بۆ ساڵی دامەزراندنی زانکۆ و خوێندنی تەکنیکی.لە سەرەوەی پشتی قەڵغانەکەدا قەڵای مێژوویی شاری هەولێر هەیە. لە لای ڕاستی قەڵغانەکەوە دوو نووسین بۆ ناوی زانکۆکە هەیە: یەکێکیان بە کوردی لە سەرەوە و یەکێکیان بە ئینگلیزی لە خوارەوەی نووسینی کوردیەکە. دوو زمانەکە بە هێڵێکی ڕەنگ خاکی لەیەکتر جیا دەکرێنەوە.ڕەنگی شینی تۆخ هێمای ئاڵای زانکۆیە، لە کاتێکدا ڕەنگی خاکی ڕەنگدانەوەی ڕەنگی قەڵای بەناوبانگی هەولێرە. ئەم ڕەنگە لە زەویەوە وەرگیراوە، ئاوێنەیەکی/رەنگدانەوەیەکی ئەو مادەیەیە کە لە دروستکردنی دیوارەکانی قەڵاکەدا بەکارهاتووە، کە پێکهاتووە لە پارچە خشتەکان کە لە خاک و خۆڵی ناوخۆیی ئەو ناوچەیە دروستکراون. |

|  |
| --- |
| **بەکارهێنانی مەرجداری لۆگۆکە** |
| لۆگۆکە تەنها دەبێت بە پاراستنی ڕێژەی بەرزی بۆ درێژیەکەی کە (0.2439) ە بەکاربهێنرێت. کاتێک بەرزییەکەی 1.0 ئینج (2.54 سم) بێت درێژیەکەی دەبێت 4.1 ئینج (10.414 سم) بێت.هەروەها دەبێت لۆگۆکە بە شێوەی ڕەنگاوڕەنگ بەکاربهێنرێت، وەک لە سەرەوە دیارە، یان بە شێوەی ڕەش و سپی وەک لە خوارەوە: |
|  |

|  |
| --- |
| **بەکارهێنانی نا فەرمی لۆگۆکە** |
| ئەگەر لۆگۆکە بۆ مەبەستی نافەرمی بێت، تەنها بەشی قەڵغانی SHIELD ی لۆگۆکە پێویستە بەکاربهێنرێت، دڵنیابە لەوەی کە ڕێژەی پان و بەرزییەکەی پارێزراوە وەک لە خوارەوە. ڕەنگەکە بە ڕەنگی شین و خاکی یان ڕەش و سپی بەرهەم بهێنرێتەوە. |
| پانی قەڵغانەکە (W):**0.7085 Inch (1.80 cm)** |  |
| بەرزی (H):**1.0 Inch****(2.54 cm)** |  |  |  |
| **W/H رێژەی** | **0.7086** |



**سنووری بەرزی نووسینی لۆگۆکە:**

